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Menjawab Soal Rekayasa Pondasi I sbb  :
1. Pada kondisi di lapangan, tanah mempunyai volume = 10 cm3 dan berat basah tanah = 18 gr. Berat tanah kering oven = 16 gr, jika berat jenis tanah (Gs) = 2,71. Hitung kadar air, berat volume basah, berat volume kering, angka pori, porositas dan derajat kejenuhannya. (dianggap berat volume air = 1 gr/cm3).
[bookmark: _Hlk83924390]Jawab :

2. Dalam uji pemadatan standar Proctor, diperoleh data sebagai berikut :
	b (gr/cm3)
	2,06
	2,13
	2,15
	2,16
	2,14

	w (%)
	12,90
	14,30
	15,70
	16,90
	17,90


a. Gambarkangrafikhubunganberat volume kering dan kadar air?
b. Hitungkadar air yang dibutuhkanuntukmembuattanahmenjadijenuh pada berat volume keringmaksimum, jikaberatjenis (Gs) = 2,73?
c. Gambarkangarisronggaudaranol (zero air void) dan kadarudara 5 % ?
Jawab :

3. Suatu tanah mempunyai nilai e = 0,75, w = 22 % dan Gs = 2,66. Hitung porositas, berat volume basah, berat volume kering dan derajat kejenuhan. Gunakan sistem BS (satuan Inggris).
Jawab :

4. Dilakukan uji batas susut pada suatu tanah dimana mineral lempung yang paling dominan dikandungnya adalah Illite. Hasil pengujian yang didapat adalah :
m1 = 44,6 gr		Vi = 16,2 cm3
m2 = 32,8 gr		Vf = 10,8 cm3	
Hitunglah batas susut tanah tersebut.
Jawab :

5. Data dari pengujian di laboratorium pada benda uji jenuh menghasilkan angka pori e = 0,45 dan berat jenis Gs = 2,65. Untuk keadaan ini, tentukan berat volume basah (yb) dan kadar airnya (w).
Jawab :

6. Dilakukan uji batas susut pada suatu tanah dimana mineral lempung yang paling dominan dikandungnya adalah Illite. Hasil pengujian yang didapat adalah :
m1 = 44,6 gr		Vi = 16,2 cm3
m2 = 32,8 gr		Vf = 10,8 cm3	
Hitunglah batas susut tanah tersebut.
Jawab :

7. Suatu sample tanah diambil dari suatuquarry ( tambang tanah galian) mempunyai angka pori = 1,15; kadar air = 30%, dan spesific gravity =2,50. Tanah tersebut dipakaiuntuk mengurug suatu lahan dengan volume 100.000 m3dengan cara dipadatkan hingga mempunyai berat volume = 1,90 t/m3,sedangkanair tetap =30%. Hitung volume tanah quarry yang dibutuhkan untuk urugan tanah tersebut.
Jawab :

8. Suatu tanah mempunyai beratvolume kering = 1,78 gr/cm3;angka porinya = 0,55
Diminta :
1. Berat volume tanah bila derajat kejenuhan = 50% dan 100%
2. Berat volume tanah bila seluruh air yang mengisi pori tanah ( kondisi jenuh) diganti dengan minyak yang mempunyai berat volume = 0,9 gr/cm3.
Jawab :

9. Pondasi telapak  menerus seperti gambar dibangun diatas tanah lempung (stiff clay) dan              mendukung beban 150 KN/m panjang dinding.tebal fondasi 20 cm, berat unit beton 24 KN/m3, Tentukan lebar fondasi, gunakan faktor aman 3.
[image: ]
Jawab :

10 .Pondasi dari sebuah menara air berbentuk  lingkaran mendatar dengan data sbbR=6 m,  q = 4000 kg/m2        
Hitunglahqv pada suatu titik  kedalalaman7,3 m dibawah pusat 
(qv = tegangan vertikal)
Jawab :
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