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1.     Diketahui peta kontur dengan skala 1:20.000.  Pertanyaan :
a.   Berapakah  kontur interval pada peta tersebut?
b.   Apabila  ada  dua garis kontur  yang berdekatan salah satu  memiliki ketinggian 50 m, maka berapakah ketinggian garis yang satunya?


2.     Perhatikan gambar berikut!
[image: ]
Tentukan    berapakah  kontur  intervalnya  ?    Apabila  titik A memiliki  ketinggian 125 meter,  maka  berapakah  ketinggian  titik  B ?

3.  Apabila  terdapat  sebuah peta kontur yang memiliki   skala 1:20.000, maka  Hitunglah  besar CI pada peta tersebut    dan   Apabila  titik A memiliki  ketinggian 500 m, dan di sebelah  garis  kontur A terdapat  garis  kontur B,  maka berapakah besar  ketinggian  titik B?


4.       Perhatikangambar peta konturberikut!
[image: ]
a.       Tentukan  berapakah  kontur   intervalnya?
b.       Apabila  titik A memiliki  ketinggian 100 meter, maka  berapakah  ketinggian  titik C ?
5.     Perhatikan gambar peta konturberikut!
[image: ]
a.     Apabila diketahui skala pada peta tersebut  adalah  sebesar 1:25.000, maka  tentukan  berapakah konturintervalnya?
b.     Apabila peta tersebut  menggambarkan sebuah bukit dan titik A memiliki ketinggian 350 meter, maka berapakah ketinggian titik C?

6.       Perhatikan  gambar  berikut !
[image: ]

Apabila  diketahui  skala pada peta kontur  tersebut  sebesar 1:50.000, maka  tentukan  berapakah  besar CI nya ? Dan   Berapakah besar  titik B apabila peta tersebut menggambarkan  sebuah cekungan, dan titik A memiliki ketinggian 200 meter?

7.  Apabila  terdapat  sebuah peta kontur  memiliki  skala  sebesar 1:80.000, maka :
a.       Berapakah  besar  CI pada peta kontur  tersebut ?
b.       Berapakah   besar  titik Q, apabila  letak  garis Q berada di sebelah  garis P yang memiliki  besar  kontur  sebesar 560 meter?

8.   Peta dapat membantu seorang pengusaha untuk menempatkan bisnisnya pada lokasi yang strategis. Peta yang dibutuhkan oleh pengusaha tersebut adalah ....
a.Peta kontur dan peta tata guna lahan
b.Peta topografi dan peta pemukiman
c.Peta curah hujan dan peta transmigrasi
d.Peta tata guna lahan ddan peta pariwisata
e.Peta transportsi dan peta dan peta rencana tata ruang

2. Perhatikan peta-peta berikut!
1) Peta topografi
2) Peta curah hujan
3) Peta tanah
4) Peta penggunaan tanah
Informasi yang dapat diperoleh dari peta-peta tersebut adalah ....
a. Persebaran lahan subur
b. Penentuan metode pertanian
c. Kawasan rawan tanah longsor
d. Rencana pengelolaan lahan kritis
e. Potensi pengelolaan lahan pertanian

3. Pemerintah kota A sering memberlakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Rekayasa lalu lintas dapat dibuat dengan bantuan peta yaitu ....
A. Peta sebaran vegetasi, peta klimatologi dan peta hidrologi
B. Peta tanah, peta kepadatan penduduk dan peta jaringan jalan
C. Peta topografi, peta jaringan jalan dan peta penggunaan lahan
D. Peta luas lahan, peta jaringan jalan dan peta kepadatan penduduk
E. Peta fasilitas umum, peta jaringan jalan dan peta penggunaan lahan 

4. Manfaat peta di bidang hidrologi adalah untuk mengetahui ....
a. Perubahan suhu di suatu daerah
b. Daerah persebaran banjir
c. Perubahan arah angin
d. Persebaran tanah
e. Rute pelayaran laut

5.  Orang yang ahli dalam bidang pemetaan disebut … 
A.   Kartografi. 
B.    Geodesi. 
C.   Geografer.
D.   Topografer. 
E.    Kartografer.

6. Diketahui skala peta 1 : 100.000. Apabila panjang jalan raya dipeta 20 cm, maka panjang jarak sebenarnya adalah …
A.   0,2 km.
B.    0,4 km.
C.   2 km.
D.   20 km.
E.    200 km.

7. Proyeksi yang paling tepat untuk menggambarkan daerah-daerah tropis adalah …
 A.   Proyeksi datar.
B.    Proyeksi kerucut.
 C.   Proyeksi silinder.
D.   Proyeksi conical.
E.    Proyeksi azimuthal.

8. Proyeksi yang cocok untuk daerah kutub adalah …
A.   Proyeksi silinder.
 B.    Proyeksi azimuthal.
C.   Proyeksi conical.
D.   Proyeksi datar.
E.    Proyeksi kerucut.

9. Skala peta B tidak diketahui, skala peta A seperti gambar. Skala peta B sesuai gambar adalah…

A. 1 : 25.000
B. 1 : 50.000
C. 1 : 75.000
D. 1 : 100.000
E. 1 : 200.000

10. Jarak O – P pada peta 8 cm dan jarak P – Q = 3 cm seperti ilustrasi gambar. Titik Q terletak pada ketinggian .... dan cocok untuk...

a.       915 m, perkebunan kina
b.       920 m, kehutanan
c.       925 m, perkebunan kina
d.       930 m, petani buah
e.       935m, tanaman coklat

11.  Ada sebuah peta berskala 1: 200.000. Peta tersebut termasuk jenis ....
A. peta tematik
B. peta kadaster
C. peta berskala besar
D. peta berskala menengah
E. peta berskala kecil

12. Diketahui skala peta topografi adalah 1:100.000. Berapa beda tinggi antar kontur dalam peta tersebut?
a. 5 meter
b. 50 meter
c. 55 meter
d. 500 meter
e. 555 meter

13. Diketahui dari sebuah peta, selisih garis antar kontur adalah 100 meter. Berapa skala peta tersebut?
a. 1 : 100.000
b. 1 : 150.000
c. 1 : 200.000
d. 1 : 250.000
e. 1 : 300.000


 14. Jarak antara kontur A ke kontur B pada peta adalah 5 cm, sedangkan jarak antara kontur B ke kontur C adalah 3 cm. Titik kontur A berketinggian 50 meter dan titik kontur C berketinggian 25 meter. Skala peta adalah 1:50.000. Berapa ketinggian kontur B pada peta tersebut?
a. 34,4 meter
b. 35,4 meter
c. 36,4 meter
d. 37,4 meter
e. 38,4 meter

15. Titik A memiliki ketinggian +125 m diatas permukaan air laut dan ketinggian tempat kota C adalah ... 

A. 100 M
B. 75 M
C. 50 M
D. 25 M
E. 10 M

2. Perhatikan peta-peta berikut!
1) Peta topografi
2) Peta curah hujan
3) Peta tanah
4) Peta penggunaan tanah
Informasi yang dapat diperoleh dari peta-peta tersebut adalah ....
a. Persebaran lahan subur
b. Penentuan metode pertanian
c. Kawasan rawan tanah longsor
d. Rencana pengelolaan lahan kritis
e. Potensi pengelolaan lahan pertanian
1. Peta dapat membantu seorang pengusaha untuk menempatkan bisnisnya pada lokasi yang strategis. Peta yang dibutuhkan oleh pengusaha tersebut adalah ....
a.Peta kontur dan peta tata guna lahan
b.Peta topografi dan peta pemukiman
c.Peta curah hujan dan peta transmigrasi
d.Peta tata guna lahan ddan peta pariwisata
e.Peta transportsi dan peta dan peta rencana tata ruang

Orang yang ahli dalam bidang pemetaan disebut … 
A.   Kartografi. 
B.    Geodesi. 
C.   Geografer.
D.   Topografer. 
E.    Kartografer.
7. Proyeksi yang paling tepat untuk menggambarkan daerah-daerah tropis adalah …
 A.   Proyeksi datar.
B.    Proyeksi kerucut.
 C.   Proyeksi silinder.
D.   Proyeksi conical.
E.    Proyeksi azimuthal

4. Garis koordinat vertikal pada peta disebut...
a. Garis bujur
b. Garis ekuator
c. Garis lintang
d. Garis konto
20. Obyek sungai pada peta diberi warna...
a. Biru
b. Hijau
c. Merah
d. kuning

21. Jarak kota A dan kota B pada peta dapat ditentukan dengan ...
a. Petunjuk arah
b. Garis lintang
c. Legenda
d. Skala pet
20. Obyek sungai pada peta diberi warna...
a. Biru
b. Hijau
c. Merah
d. kuning

21. Jarak kota A dan kota B pada peta dapat ditentukan dengan ...
a. Petunjuk arah
b. Garis lintang
c. Legenda
d. Skala pet

2.      Apa yang dimaksud dengan garis meridian/bujur?
A.    Garis meridian/bujur adalah lingkaran yang menghubungkan arah barat dengan arah timur.
B.     Garis meridian/bujur adalah lingkaran yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan.
C.     Garis meridian/bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dengan garis katulistiwa
D.    Garis meridian/bujur adalah garis yang menghubungkan kutub selatan dengan garis katulistiwa.
E.     Garis meridian/bujur adalah lingkaran yang menghubungkan garis katulistiwa dengan garis lintang.

3.      Berapa panjang meter standart internasional?
A.    Sepersepuluh juta dari panjang garis lintang utara bumi dan merupakan jarak antara dua garis pada kedua ujung dari meter standar.
B.     Sepersepuluh juta dari panjang garis lintang selatan bumi dan merupakan jarak antara dua garis pada kedua ujung dari meter standar.
C.     Sepersepuluh juta dari panjang meridian bumi dan merupakan jarak antara dua garis pada kedua ujung dari meter standar.
D.    Seperlimapuluh juta dari panjang meridian bumi dan merupakan jarak antara dua garis pada kedua ujung dari meter standar.
E.     Seperlimapuluh juta dari panjang garis lintang bumi dan merupakan jarak antara dua garis pada kedua ujung dari meter standar.
4.      Apakah yang dimaksud Universal Time (UT) atau Greenwitch Mean Time (GMT)?
A.    UT atau GMT yaitu waktu matahari menengah yang berpatokan pada meridian 0° yang melalui garis katulistiwa.
B.     UT atau GMT yaitu waktu matahari menengah yang berpatokan pada meridian 0° yang melalui kutub utara.
C.     UT atau GMT yaitu waktu matahari menengah yang berpatokan pada meridian 0° yang melalui kutub selatan.
D.    UT atau GMT yaitu waktu matahari menengah yang berpatokan pada meridian 0° yang melalui Greenwitch (diselatan kota London).
E.     UT atau GMT yaitu waktu matahari menengah yang berpatokan pada lintang 0° yang melalui Greenwitch (diselatan kota London).

5.      Berikut ini adalah cara-cara untuk menyatakan besaran sudut!
A.    Sexagesimal, sentisimal, derajat.
B.     Sexagesimal, sentisimal, grade.
C.     Sexagesimal, derajat, grade.
D.    Desimal, sentisimal, radial
E.     Sexagesimal, sentisimal, radial

6.      Apa yang dimaksud dengan peta?
A.    Peta adalah sajian secara grafis (gambar) dari data2 yang diketahui tentang bumi yang dilukiskan di atas bidang datar (kertas) dengan skala tertentu.
B.     Peta adalah sajian secara grafis (gambar) dari data2 yang diketahui tentang bumi yang dilukiskan di atas bidang datar (kertas) dengan skala lebih dari 1 : 100.000.
C.     Peta adalah sajian secara grafis (gambar) dari data2 yang diketahui tentang bumi yang dilukiskan di atas bidang datar (kertas).
D.    Peta adalah sajian secara grafis (gambar) dari legenda yang diketahui tentang bumi yang dilukiskan di atas bidang datar (kertas) dengan skala tertentu.
E.     Peta adalah sajian secara grafis (gambar) dari simbol yang diketahui tentang bumi yang dilukiskan di atas bidang datar (kertas) dengan skala tertentu.

7.      Apa yang dimaksud dengan skala peta ?
A.    Skala adalah perbandingan antara suatu jarak di atas peta  dengan suatu jarak yang sama di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam garis.
B.     Skala adalah perbandingan antara suatu jarak di atas peta  dengan suatu jarak yang sama di atas permukaan bumi.
C.     Skala adalah perbandingan antara suatu jarak di atas peta  dengan suatu jarak yang sama di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam meter.
D.    Skala adalah penjumlahan antara suatu jarak di atas peta  dengan suatu jarak yang sama di atas permukaan bumi.
E.     Skala adalah pengurangan antara suatu jarak di atas peta  dengan suatu jarak yang sama di atas permukaan bumi.

8.      Pembagian peta menurut skalanya adalah ….
A.    peta teknis, peta non teknisi.
B.     peta geografi, dan peta non geografi.
C.     peta teknis, peta topogafi, dan peta geografi.
D.    peta topografi, dan peta non topografi.
E.     peta teknis, peta topogafi, dan peta geografi serta hidrografi.

9.      Simbol atau tanda gambar sebagai legenda pada peta dibagi menjadi ….
A.    unsur kebudayaan, unsur perairan, unsur ketinggian.
B.     unsur kebudayaan, unsur perairan, unsur tumbuh-tumbuhan.
C.     unsur, unsur perairan, unsur ketinggian, unsur tumbuh-tumbuhan.
D.    unsur kebudayaan, unsur perairan, unsur ketinggian, unsur tumbuh-tumbuhan.
E.     unsur kebudayaan, unsur perairan, unsur ketinggian, unsur tumbuh-tumbuhan dan unsur sosial.

10.  Simbol warna dalam legenda peta yang SALAH dalam pernyataan dibawah ini :
A.    unsur kebudayaan, warna hitam dan merah.
B.     unsur perairan, warna biru.
C.     unsur ketinggian, warna coklat.
D.    unsur tumbuh-tumbuhan, warna hijau.
E.     unsur sosial, warna kuning .

11.  Apa yang dimaksud dengan rencana anggaran biaya?
A.    Perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan.
B.     Perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan dan perawatan bangunan.
C.     Perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan dan penjualan bangunan.
D.    Perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan perencanaan bangunan.
E.     Perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pengawasan bangunan.

12.  Dalam penyusunan RAB ada dua macam cara yang dapat dilakukan yaitu ….
A.    cara taksiran berdasarkan harga satuan tiap meter persegi luasan dan cara teliti berdasarkan analisa harga satuan upah pekerjaan.
B.     cara taksiran berdasarkan harga satuan tiap meter persegi luasan dan cara teliti berdasarkan analisa harga satuan pekerjaan.
C.     cara taksiran berdasarkan harga satuan tiap meter persegi luasan dan cara teliti berdasarkan analisa harga satuan bahan pekerjaan.
D.    cara taksiran berdasarkan harga satuan tiap meter kubik isi dan cara teliti berdasarkan analisa harga satuan pekerjaan.
E.     cara taksiran berdasarkan harga satuan tiap meter panjang dan cara teliti berdasarkan analisa harga satuan pekerjaan.

13.  Tujuan penyusunan RAB ialah ….
A.    Untuk menghitung harga bagian/item pekerjaan sebagai pedoman untuk mengeluarkan biaya-biaya dalam masa perencanaan.
B.     Untuk mengetahui harga bagian/item pekerjaan sebagai pedoman untuk mengeluarkan biaya-biaya dalam masa perawatan.
C.     Untuk mengetahui harga bagian/item pekerjaan agar bangunan yang akan didirikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
D.    Untuk mengetahui harga bagian/item pekerjaan agar bangunan yang akan didirikan dapat dirawat secara efektif dan efisien.
E.     Untuk mengetahui harga dan keuntungan pekerjaan bangunan supaya bangunan yang akan didirikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

14.  Fungsi penyusunan RAB ialah….
A.    Sebagai pedoman perencanaan pekerjaan dan sebagai alat pengontrol pelaksanaan pekerjaan.
B.     Sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan dan sebagai alat pengontrol perencanaan pekerjaan.
C.     Sebagai pedoman perencanaan pekerjaan dan sebagai alat untuk mendapat keuntungan dalam pelaksanaan pekerjaan.
D.    Sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan dan sebagai alat pengontrol pelaksanaan pekerjaan.
E.     Sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan dan sebagai alat untuk mendapat keuntungan dalam pelaksanaan pekerjaan.

15.  Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bangunan meliputi…
A.       Perencana, pemborong, pelaksana
B.        Perencana, pemborong, pengawas
C.        Perencana, pemborong, pelaksana, pengawas, mandor, tukang, tenaga
D.       Prinsipal, perencana, pemborong, pelaksana, mandor, tukang, tenaga
E.        Prinsipal, perencana, pemborong, pelaksana, pengawas.

16.  Pernyataan yang salah ialah….
A.       Pengawas bangunan adalah mandor tukang dan tenaga bangunan.
B.        Prinsipal adalah pemberi tugas
C.        Perencana adalah desainer
D.       Pelaksana adalah penanggung jawab pelaksanaan fisik bangunan
E.        Direksi adalah pengawas bangunan

17.  Dari analisa pekerjaan (SNI) kebutuhan Batu bata untuk 1 M2 Pekerjaan Pasangan batu bata  dibutuhkan 70 Buah. Dalam suatu kegiatan akan dipasang tembok dari batu bata dengan ukuran panjang 50 m dan lebar 4 m. Berapakah kebutuhan batu bata tersebut….
A.    13500 Buah.
B.     14000 Buah
C.     14500 Buah
D.    15000 Buah
E.     15500 Buah

18.  Harga taksiran per m2 bangunan = Rp. 1.600.000,- , Dengan luas bangunan 230 m2 maka harga bangunan adalah ….
A.    Rp. 150.000.000
B.     Rp. 250.000.000
C.     Rp. 368.000.000
D.    Rp. 450.000.000
E.     Rp. 468.000.000
           

19.  Memiliki Tanah, modal, otorisasi, membayar ongkos, memiliki ijin bangunan, membuat kontrak kerja adalah syarat dan kewajiban …..
A.    Perencana.
B.     Pemborong.
C.     Pelaksana.
D.    Prinsipal.
E.     Pengawas.

20.  Identifikasi tahapan pelaksanaan pekerjaan dalam menyusun RAB ialah :
A.    Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Pasangan, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Pintu dan Jendela, Pekerjaan Atap, Pekerjaan Finishing.
B.     Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Pintu dan Jendela, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Pasangan, Pekerjaan Atap, Pekerjaan Finishing.
C.     Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Pasangan, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Atap, Pekerjaan Pintu dan Jendela,Pekerjaan Finishing.
D.    Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Pasangan, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Finishing, Pekerjaan Pintu dan Jendela, Pekerjaan Atap.
E.     Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Pasangan, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Pintu dan Jendela, Pekerjaan Atap, Pekerjaan Finishing.
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